**** POSTALINUX ( o qualsiasi altro titolo )

***Problemi di librerie
 Carissima redazione di Pc Action, vi faccio innanzitutto immensi complimenti per l'ottima rivista. Soprattutto complimenti a voi redattori, alcuni dei quali seguo mensilmente su Consolemania. Comunque, passando al problema: Uso una distribuzione Linux mandrake 5.3, quella distribuita da voi nel numero 76, quello di Marzo, e, installando un programma inserito nel cd di questo mese, l'analizzatore di funzioni THX-1138, rpm mi da un problema di dipendenze non soddisfatte, esigendo le librerie GLIBC 2.1 e 2.0. Letto il messaggio di errore, la mia prima reazione é stata: ......, e la seconda é stata quella di quasi-panico. Voglio  dire, le GLIBC sono le librerie di base!!! Ma la mandrake non le aveva già ? Sembra quasi che io abbia solo le libc5! La mia distribuzione ha aggiornato solamente il kernel, al 2.2.5. Per cui, concludendo: io non dovrei già' avere le glibc 2? e se non,
 dove le posso trovare, o scaricare da internet? e quanto  sono grandi?  Ringraziandovi per l'eventuale supporto,  e rinnovando i complimenti per la rivista vi saluto.
 Mariani Dario

Caro Dario, come giustamente dici, le libc sono le librerie fondamentali di un sistema Linux, contengono funzioni standard che moltissimi programmi usano, senza che per questo debbano averle codificate al proprio interno. In questo modo si ottiene, tra altre importantissime cose, un enorme risparmio di spazio. Ma Linux si evolve, e anche in maniera rapida: le libc della Mandrake 5.3 sono le vecchie libc5 e glibc2.0.7, ( le libc5 sono state da tempo sostituite dalle "libc6", più propriamente   chiamate "glibc", attualmente giunte alla versione 2.1.2 ) . Aggiorna le librerie di sistema, i file che ti interessano sono  glibc-2.1.2-11.i386.rpm (  8156328 bytes ) e glibc-devel-2.1.2-11.i386.rpm ( 8253274 bytes ).Queste librerie ed altri aggiornamenti per il tuo sistema li puoi trovare su http://www.redhat.com/  o su http://fr.rpmfind.net/linux/RPM/ e, guarda caso, anche sul cd di questo mese.
Ivan

***Per i fortunati possessori di una linea ISDN
Ciao non riesco a connettermi con Linux, il mio modem ISDN viene riconosciuto ma il kppp, dopo aver fatto il numero, dice "no dialtone", cosa può essere?  Uso la RedHat 6.0. Grazie!
Lettera Firmata

Non mi dai molti indizi, ma essendo un "modem" ISDN direi che non hai inserito la giusta stringa di inizializzazione, la quale varia per ogni marca. Per il mio Tintoretto Digicom la stringa è ATQ0V1%A2=5 . Per il tuo apparecchio, qualunque esso sia, cerca nel manuale quale comando attivi il protocollo PPP per collegamento di tipo Intranet/Internet a 64 Kbps

***Di tutto un po'
Salve,sono un assiduo lettore della tua rivista e avrei da porti delle domande riguardo a Linux. Io sono un utente abbastanza esperto per quanto riguarda windows ma non ho mai avuto mai l'occasione di utilizzare e perciò di conoscere l'ms-dos;ora passiamo alle domande riguardanti linux:
1 Ho un hard disk da 13 GB della Samsung;secondo te mi conviene farne una partizione? e se sì di quanto?
2. Dove pensi che possa trovare il sistema operativo abbastanza recente?
3. Pensi che linux avrà un evoluzione veloce?ti chiedo questo per sapere se cominciando ad imparare su un sistema di ora mi troverò in difficoltà con gli aggiornamenti.
4. Esistono programmi per far convivere due o più sistemi operativi?
5. Dove posso trovare un guida valida su linux?
6. Consigli linux ad un utente che ne conosce solo il nome?
7. Qual è il miglior programma per le partizioni?queste ultime sono rischiose o  pericolose per l'hard disk?
8. Quale consideri il migliore tra i sistemi operativi alternativi a Windows?
9. Pensi che sarà difficile per uno come me gestire linux, abituato al buon vecchio Windows 98?
Con questo ti ringrazio in anticipo e ti invito a rispondermi al più presto.
Ducci Alessio

Rispondo con ordine:
1 Direi di si, anche se usi solo windows, fare almeno due partizioni riduce ( dimezza ) la dimensione dei cluster, e quindi lo spreco dello spazio, oltre a ridurre i pericoli di perdita di dati ( se si rovina una partizione, in genere le altre si salvano ) . Per questo puoi rileggerti gli articoli di Paolone su pca 78 di maggio ). Per Linux puoi riservare una partizione sui 2 - 3 giga, anche perché' buona parte di file di dati ( immagini, mp3, ecc.. ) puoi lasciarli
sulla partizione win, alla quale Linux può' accedere facilmente. 
2 Linux lo trovi su qualsiasi rivista, fanno a gara a pubblicare linux, noi, purtroppo,per ora non possiamo farlo.
3 Ci sono correzioni ed aggiornamenti di continuo, ma se non ti servono programmi particolari non è necessario "upgradare" in continuazione. Dovrai pero' fare attenzione a certe librerie, che non vengono fornite nelle distribuzioni ma che sono indispensabili per esempio per i giochi... nel cd di questo numero trovi le più' diffuse
4 Il loader del linux può' far partire anche win, e per win c'è un programma che carica Linux, il loadlin.exe. NT invece ha bisogno del suo loader. Linux può' accedere in lettura e scrittura alla partizione win, e ci sono dei programmi (lmount) che abilitano win a fare altrettanto con Linux... se invece vuoi vedere tutti e 2 i sistemi
operativi attivi contemporaneamente sullo stesso computer, puoi usare wmware per linux, che è un programma che emula una macchina virtuale ( maggiori dettagli sul numero 79 di giugno, pag. 56 )
5 Internet ne è piena, e le distribuzioni contengono tanti di quei mega di info, manuali ed howto che non riuscirai mai a leggerteli tutti. Tantissima documentazione la trovi su http://ildp.linux.it, ed è sempre più aggiornata di un manuale cartaceo... se preferisci un libro stampato puoi cominciare con Linux for Dummies o con la guida di RedHat.
5 Consiglio sempre almeno di provare. Fatti aiutare da qualcuno che ne sa qualcosa, o il primo impatto sara' piuttosto duro. Se hai almeno 8 numeri arretrati, puoi cominciare con la mandrake 5.3 nel numero di marzo, va più' che bene e si installa senza problemi. In quel numero ed in quelli a seguire le istruzioni di Davide Corrado e di Paolone sono ampie e chiare.
7 Se hai gia un S.O. installato e non vuoi perderlo ( il ripartizionamento cancella tutto ) puoi usare Partition Magic,  altrimenti va benissimo fdisk del Linux o, pur con tutte le sue limitazioni e non dico cos'altro, anche quello del dos ( vedi risposta 1 ). Ci penserà' poi l'installer del linux a formattarle in modo adeguato 
8 Se si deve solo giocare o ascoltare degli mp3 , windows va benissimo, se invece si vuole un sistema operativo ubbidiente, che non ti risponda con un frasi illogiche , che consumi poche risorse di sistema, sicuro in rete eccetera eccetera, allora consiglio linux... anche BeOS si sta evolvendo in un buon sistema operativo.
9 Io e tantissimi altri ci stiamo riuscendo discretamente, ho installato Linux dal febbraio 98 e non sono più tornato a win se non per saltuarie "videogiocate". Imparare i fondamenti non è difficile, ma ricorda che ci sono ben pochi
wizard e settaggi automatici. Io comunque ti consiglio di provare, male non ti farà'
Ivan
 
***Il Millennium Bug
Ciao sono un vostro lettore e volevo sapere se anche il Linux darà  problemi passando al nuovo millennio, e se si quali e come posso rimediare? Uso una RedHat 6.0
Gianluigi

Il Linux non teme il cambio di data, il suo orologio di sistema è basato su una variabile a 32 bit che contiene il numero di secondi trascorso dal 01/01/1970. Poiché' il numero più grande che può essere contenuto in una tale variabile è 2 elevato alla 31, equivalente a più 2 miliardi di secondi ( circa 70 anni ), possiamo stare tranquilli fino al 2040.

***Lo ZIP
Ciao Ivan, ho da poco installato Linux, una RedHat 6.0, e tutto sembra funzionare a meraviglia, scheda audio, server X... tutto meno il drive ZIP. è il comune drive da 100 mega di Iomega, l'ho connesso come slave sul secondo canale ide ma non riesco assolutamente a montarlo. Aiutooo!
Giorgio

Ci sono 2 cose da fare: la prima è di inserire il supporto atapi/floppy nel kernel o come modulo ( nel xconfig, block device->include ide/atapi floppy support ) e poi bisogna ricordarsi che il device da montare non è /dev/hdx ma /dev/hdx4 ! Nel tuo caso /dev/hdd4 anziché  /dev/hdd . Questo dovrebbe essere causato dalla compatibilità' con i Mac che riservano all'amministrazione del file sistem  le prime 3 partizioni del dischetto. 

*** Un po' di incoraggiamento!
 Gentilissimo Ivan, il mio nome è Aldo e sono un lettore purtroppo non  molto fedele di Pc Action, interessato fin dai primi accenni sulla  rivista a Linux, apprezzando la semplicità e chiarezza degli articoli  scritti da Paolone Besser. Peccato che non possa dire la stessa cosa di Linux. Orbene, vorrei in primis sottolineare qualche opinione che mi sono fatto in merito a questo S.O.  La cosa che mi lascia interdetto è il fatto che già dalle prime installazioni della Red Hat 5.2 su un Amd K5 100 Mhz 16 Mb di ram e scheda video SiS ho perduto nottate intere per installarlo e configurarlo (meno male che era estremamente facile), per poi non utilizzarlo praticamente per nulla.  Se devo dedicare una settimana per installare un programma, un'altra per capire come funziona, più qualche incavolatura, dove va a finire la produttività? In ogni caso in seguito ho aggiornato il computer: Amd K6 350, 64 Mb, scheda video S3 Trio 3D. Immaginate che sorpresa scoprire che la mia scheda video era supportata soltanto con il server Vga standard! Allora mi guardo un po' in giro e trovo la distribuzione Red Hat 6.0; all right, la installo e risolvo i problemi! Almeno così credevo, in realtà dopo tutto il tempo buttato per installarlo ripetendo la procedura tre volte, scopro che il problema persiste. Chiedo informazioni e scopro che per far funzionare decentemente la mia scheda video dovrei scaricarmi da internet l'ultima versione di Xfree86, un minuscolo file di soli 6 Mb. Caspita! Quando mi arriverà la bolletta telefonica sverrò!
 Va bene che è gratuito, va bene che è supportato, ma se mi rovino il fegato? E tutto per un hobby e niente più. Comunque non voglio desistere, la mia curiosità ed il mio interesse in merito a nuove cose mi spingono avanti ed è mia intenzione imparare ad
 usare Linux (se non mi ricoverano prima). Un ultima cosa: il file in questione non si può trovare su qualche CD di Pc Action? Ringraziando per l'attenzione, porgo distinti saluti. 
 Aldo Berutto

Ciao Aldo, devo dire che la tua esperienza é molto simile alla mia e sicuramente a quella di tantissimi altri utenti... nel gennaio di quest'anno, la prima volta che ho provato ad installare linux ( era una suse, la 5.3 ) riuscii ad avere un sistema appena funzionante solo al 4° tentativo... provai poi nell' ordine rh5.2, solaris7.0 e la mandrake5.3 di pca in marzo... la mia trio3d riuscii a farla vedere al sistema dopo innumerevoli tentativi a vuoto, a quei tempi spuntai al Xserver una risoluzione di 320x200 a 16 colori... su una scheda assolutamente non supportata era un buon risultato. forse fu meglio così'... imparai i comandi basici a linea di comando, reinstallai altre distribuzioni, facendo sempre meglio, provai svariati programmi, finché arrivai a compilare il mio primo kernel , dopo un decina di tentativi infruttuosi. Il nuovo server 3.3.5 supporta la trio3d, e si trova proprio sul cd di questo numero. Per i programmi, se non vuoi impazzire con la compilazione, ci sono sempre anche in versione già compilata, specialmente in formato rpm. Per la difficoltà', sono d'accordo con te... linux non é un SO facile, anche se le ultime release fanno a gara a facilitare almeno l'installazione ed il setup ( buono lo yast della suse, un po' meno linuxconf di RH ). Inoltre la filosofia profondamente diversa da win non consente paragoni... io non ricordo di essere mai riuscito a "piantare" linux, mentre ai tempi bui reinstallavo win almeno ogni 2 mesi. Sinceramente preferisco impazzire un po' con Linux, sapendo che quando qualcosa non va al 99,99% é colpa mia, piuttosto che farmi insultare da incomprensibili errori, bug e blocchi di sistema  di windows. Se superi lo scotto dell'inizio, e continui a provare, sicuramente verrai a capo di qualsiasi cosa... e da li in poi, win lo potrai mettere nel cestino.
Ivan